CAM-Ausgabe für AktuellesProjekt BOOTRAM68k_r7.T3001
Ausgabe am 11. Okt 2007, 09:20h
AktuellesProjekt erzeugt mit TARGET 10.5.1.73 light
Ausgabe erzeugt mit PCBout V13.0.0.1
LIEFERANSCHRIFT:
  
  
  
  D- 
  Tel: 
  FAX: 
  eMail: @
Größe der Platine: 160,02 mm x 100,33 mm

Folgend die Beschreibung der erzeugten Dateien:

BOOTRAM68k_r7.Top = 16 = Kupfer oben L2   ( *.Top )
BOOTRAM68k_r7.Bot = 2 = Kupfer unten L1   ( *.Bot )
BOOTRAM68k_r7.Tool = Bohrerliste
BOOTRAM68k_r7.Drill = Durchkontaktierte Bohrungen
BOOTRAM68k_r7.Outline = 23 = Platinen-Umriss   ( *.Outline )
BOOTRAM68k_r7.StopTop = 18 = Lötstoppmaske oben   ( *.StopTop )
BOOTRAM68k_r7.StopBot = 4 = Lötstoppmaske unten   ( *.StopBot )
BOOTRAM68k_r7.PosiTop = 21 = Bestückungsdruck oben   ( *.PosiTop )
BOOTRAM68k_r7.Apr = TARGET 3001! Blendenliste
BOOTRAM68k_r7.Whl = Eagle kompatible Blendenliste

